L850

Elektrischer doppelseitiger

Ein-Platten-Grill

**Eigenschaften**

One-Touch-Menüauswahl wählt automatisch die korrekte Einstellung für

Garzeit, Gartemperatur und den Plattenabstand aus.

**Auto-Nivellierung mit echter Parallelität**

Ein automatisches Verfahren stellt die untere Platte parallel zur oberen

Platte ein. Erhöht die Qualität der Lebensmittel durch gleichbleibend genaue

Plattenabstandseinstellungen.

**Programmierbare Bedienelemente**

Erkennt automatisch das auf den Grill gelegte Produkt und stellt die Garzeit

und Multi-Gap-Parameter ein. Leichtere Bedienung und keine

Notwendigkeit, die Menüeinstellungen zu verändern, was die Flexibilität

erhöht. Einfache Bedienung dank vorprogrammierbarer

mikroprozessorgesteuerter Steuerelemente. Flexibilität für geplante

Menüpunkte und Produktspezifikationen sowie einfache Anpassung an die

jeweiligen Vorgaben des Restaurants.

**Obere Platten**

Die obere Platte kann zum schnellen Schließen manuell abgesenkt werden

oder schließt mit einem Knopfdruck automatisch auf den voreingestellten

Plattenabstand. Schlankes Plattendesign erleichtert die Reinigung. Als

Sicherheitsfunktion öffnet sich die obere Platte automatisch bei

Leistungsverlust (wie z.B. Stromausfall) oder wenn ein Hindernis erkannt

wird.

**Präzises automatisches Gapping**

Dank des einzigartigen 3-Punkte-Bezugssystems wird automatisch immer

exakt der vorgeschriebene Abstand zwischen oberer Grillplatte und unterer

Garfläche eingehalten. Ein zuverlässiger gleicher Plattenabstand bei jedem

Absenken ermöglicht gleichmäßig durchgegarte, qualitativ hochwertige

Produkte.

**Kochzonen**

Zwei unabhängige Heizelemente in der unteren Kochfläche und zwei in der

oberen Platte gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung und

eine rasche Wiederaufheizzeit. Ein größerer Plattenabstand ermöglicht das

Garen von Produkten mit einer Dicke von bis zu 5cm, die im zweiseitigen

Modus gegart werden, was eine größere Menüflexibilität ermöglicht.

**Unabhängige Plattenkochzonen**

Separate untere Kochzonen ermöglichen es dem Benutzer, diese während

betriebsarmen Zeiten abzuschalten, um Energie für jede Zone zu sparen.

Jede Zone ermöglicht es Ihnen, den ganzen Tag über mit verschiedenen

Menüpunkten bei unterschiedlichen Temperaturen zu grillen. Es gibt keine

Geschmacks- oder Produktvermischung zwischen den Grillplatten durch

Trennung der unabhängigen Kochzonen.

**Umschließende Antihaftfolien**

Die einfach zu installierenden Folien schützen die gesamte Garfläche der

Oberplatte und erleichtern die Reinigung. Verbesserte Montage und

Demontage hält die Hände von den heißen Oberflächen fern.

Epta Deutschland GmbH

Ludolf-Krehl-Straße 7-11

Fon:

Fax:

089 84059928

0621 1281-199

Internet: www.epta-deutschland.com

eMail[: andreas.heckmaier@epta-](mailto:andreas.heckmaier@epta-)

deutschland.com

68167 Mannheim

Hotline 24/7: 0800 5224332

Taylor: www.taylor-company.com



Ein Bild, das Küchengerät, Ofen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



L850 Elektrischer doppelseitiger Ein-Platten-Grill

Epta Deutschland GmbH

Ludolf-Krehl-Straße 7-11

Fon:

Fax:

089 84059928

0621 1281-199

Internet: www.epta-deutschland.com

eMail[: andreas.heckmaier@epta-](mailto:andreas.heckmaier@epta-)

deutschland.com

68167 Mannheim

Hotline 24/7: 0800 5224332

Taylor: www.taylor-company.com







Dieses Gerät kann mit anderen elektrischen Eigenschaften hergestellt werden und kann zusätzliche behördliche Genehmigungen haben. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Taylor-Händler vor Ort nach weiteren elektrischen Merkmalen und behördliche Zulassungen je nach den spezifischen elektrischen und länderspezifischen Anforderungen.

Da wir ständig an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

